Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr OLiOC/01/2026


1. Na jakiej wysokości będzie pierwszy poziom składowania (proszę podać wysokość od posadzki po góry pierwszego trawersu)? 

Odpowiedź: Wysokość od posadzki do góry I trawersu to co najmniej 2,17 m. (Zakładając, że na posadzce będzie stać paleta o wysokości 1,8 m a trawers, który ma 27 cm, zacznie się na wysokości 1,9 m)
