Załącznik 2 do zapytania ofertowego OLiOC/01/2026

9 regałów magazynowych

Specyfikacja regałowa:
6 x regał 13,5 m długości  / 5,5 m wysokości
2 x regał 9m długości / 5,5 m wysokości
1 x regał 6m  długości / 5,5 m wysokości

Specyfikacja ilościowa:
Rama magazynowa H5500 x 1100 mm – 47 szt.
Trawers 2700 mm 3t / parę belek – 228 szt.
Kotwa montażowa – 188 szt.
Zawleczka – 456 szt.
Podkładka poziomująca – 141 szt. 
Dokumentacja regałowa – 1 kpl
Tablice znamionowe – 1 kpl 

Opis:
Nowy, kompletny regał paletowy ze sprawdzonym zgodnie z DIN EN 15512 obciążeniem 3000 kg na powierzchnię trawersu, co odpowiada 1000 kg na paletę i 9000 kg maks. obciążenia pola (nośność całkowita między 2 stojakami regałowymi).

Trawersy o budowie prostej, wtykowej, zawieszane na stojakach i zabezpieczane sworzniami blokującymi przed omyłkowym podważeniem. Trawersy indywidualnie regulowane pod względem wysokości w rastrze 50mm.

Stojak regału paletowego składający się z przedniego i tylnego profilu stojakowego, które są połączone ze sobą śrubami przez wkręcone podpory poprzeczne i ukośne i 2 płyty podstawy, które są na stałe zakotwione kotwami rozporowymi M12 x 100 mm w podłożu w celu zapewnienia stabilności posadowienia.

Możliwość rozszerzanie regału i dopasowywania do wymogów. Zarówno przez dodatkowe zawieszanie innych poziomów w zakresie wysokości, jak i przez montaż dodatkowych pól w zakresie długości (możliwe długości pola 180 cm, 270 cm i 360 cm).

Cały materiał montażowy, jak płyty podstawy, śruby, nakrętki, kotwy rozporowe i wszystkie potrzebne do montażu drobne części, zawarte w zestawie.
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